Aufgabe 1

Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder wird von einem Kompressor mit 210 l Luft pro Minute versorgt. Der Pneumatikzylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 9 bar und einer Hubzahl von 90 min-1. Der Kolbendurchmesser des Zylinders beträgt 35 mm. 

Berechnen Sie den maximal möglichen Kolbenhub. Gehen Sie von einem Umgebungsdruck von 1 bar und aus.




Aufgabe 2
Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder wird von einem Kompressor mit 180 Litern Luft pro Minute versorgt. Der Pneumatikzylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 7 bar und einer Hubzahl von 75 min-1. Der Kolbenhub beträgt 30 mm. Der Umgebungsdruck beträgt 1 bar.
Berechnen Sie die Kolbenfläche A des Zylinders.



Aufgabe 3
Ein einfachwirkender Pneumatikzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 32 Millimetern und einem Hub von 60 Millimetern arbeitet in einem pneumatischen System. Der Betriebsdruck beträgt 4,5 bar Überdruck, der Umgebungsdruck liegt bei 1 bar. Der Zylinder soll 90 Hübe pro Minute ausführen.
Gesucht ist der Luftverbrauch des Kompressors in Litern pro Minute, bezogen auf den Umgebungsdruck.


